;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;       latch the pentium timer
;       puts hi 34 bits at [bx] and low 34 bits at [cx]
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
my_cool_timer_latch:
        pusha
        DB  0fh, 031h
        mov [bx], edx
        mov bx, cx
        mov [bx], eax
        popa
        ret